
附件2

2026年“羊城工匠杯”城市更新规划设计大赛技术文件

2026年8月
第一部分 作品征集任务要求
一、作品征集整体任务
本次大赛以“匠心共筑好社区，更新焕发新活力”为主题，面向广州市全域征集城市更新规划设计方案，共设置公共空间类、公房活化类两大竞赛类别。参赛单位、团队或个人（以下简称 “参与者”）可自由报名参加不同类别的方案征集。公共空间类中，需从 2 个选点中任选 1 个开展设计；公房活化类按照指定选点开展设计。设计需立足场地现状、民生需求与城市风貌要求，坚持低扰动、可落地、重实用、有温度的设计导向，打造适配广州城市特色的城市更新示范方案。

二、设计选点、分类及设计要求

（一）公共空间类

本类别包含两个社区绿地广场空间节点，参与者任选其一开展设计。

改造节点一：紫龙大街24号社区公园
1.设计范围

位于广州市海珠区江南西路紫龙大街 24 号楼周边，改造总面积约 200㎡，为社区核心休闲小微公共空间。
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改造范围图
2.现状概况

场地为老旧社区公园，花基、地面破损严重，休闲座椅陈旧、照明设施不足，绿植杂乱、景观层次缺失。周边以居民区为主，老年居民、青少年、儿童群体集中，居民休闲、社交、游乐、健身诉求强烈，现有场地无法满足全龄段使用需求。

[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



[image: image4.png]



[image: image5.png]



现状照片
3.发展愿景

以惠民利民为核心，对公园整体翻新提质，补齐适老化、儿童游乐、健身休闲等功能短板；融入文明创建、健康科普、家风家训等文化元素，打造功能复合、景观优美、文化浓厚、全龄友好的社区 “邻里会客厅”。

4.设计任务

结合场地现状、人群需求与片区定位开展整体微更新设计，内容包含但不限于：设计愿景、设计理念、功能分区、景观风貌提升、全龄化设施布局、照明系统设计、文化场景营造、特色节点设计、运营维护建议等。

5.设计原则

（1）以人为本，全龄友好：重点保障老人休憩交流、儿童安全游乐需求，兼顾中青年健身休闲，杜绝安全隐患。

（2）低扰改造，存量利用：依托现有场地格局与植被，以修缮、整治、优化为主，严控改造成本。

（3）景文融合，内涵丰富：将文化宣传、科普教育与景观设计有机结合，塑造有文化、有温度的社区空间。

（4）通达顺畅，风貌统一：优化内部动线，保障通行便捷，设计风格与周边社区环境协调统一。

改造节点二：青凤大街15号、17号、25-29号社区公园水池节点
1.设计范围

位于广州市海珠区江南中街道青凤社区，改造总面积约 160㎡，地处榕和广场与青凤社区连通节点。

2.现状概况

场地连通榕和广场和青凤社区，周边咖啡厅、甜品店氛围浓厚，青年群体聚集。但场地周边绿植摆放杂乱无章，且常有小孩在鱼池边攀爬捞鱼，不仅影响辖区人居环境品质，还存在一定安全隐患。场地整体景观品质与周边商业氛围不匹配，亟需优化提升。
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现状照片
3.发展愿景

结合周边年轻消费群体与社区居民双重需求，对鱼池周边实施环境改造，增设花架、装饰等设施，将杂乱绿植归一摆放，优化地块及鱼池周边环境，解决安全隐患，打造兼具观赏性与实用性的社区微景点，为年轻人提供休憩空间，柔化景观线条，进一步优化居民居住环境与商户营商环境。

4.设计任务

结合鱼池现状、周边业态与人群特征开展整体景观提升设计，内容包含但不限于：设计愿景、设计理念、景观布局优化、鱼池安全防护设计、花架及绿植布置、休闲节点设计、夜景氛围营造、运维管理建议等。

5.设计原则

（1）安全优先，防护到位：重点解决鱼池周边儿童攀爬、落水等安全隐患，设置安全防护设施。

（2）景观提质，业态融合：结合周边咖啡厅、甜品店商业氛围，打造年轻化、高颜值的社区微景观。

（3）因地制宜，经济实用：充分利用现有鱼池、假山等基底，以景观优化为主，控制改造成本。

（4）柔化边界，连通顺畅：优化场地与榕和广场、社区的连通关系，提升空间可达性与舒适度。

（二）公房活化类
本类别指定荔湾区华贵路 40-42 号存量公房建筑改造节点开展设计。

1.设计范围
位于广州市荔湾区逢源街道华贵路 40-42 号，整栋公房，总建筑面积约 961㎡。
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选点位置图
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选点规划用地图
2.现状概况
该建筑为整栋联排公房，砖木结构，共两层，临华贵路街道，交通便利。建筑目前处于空置状态，未出租使用。建筑产权清晰，为广州安居集团权属公房。建筑周边为成熟居住社区，生活氛围浓厚，配套设施完善，临近荔湾区财政局、龙津街道办事处等公共服务机构。建筑不涉及历史文化保护范围，控规用地性质为居住用地，处于地铁保护范围。

[image: image10.png]



建筑现状照片
3.发展愿景
结合建筑区位优势与结构特点，对老旧公房进行整体活化利用，探索存量公房功能更新与品质提升的新路径。设计需兼顾建筑修缮与功能创新，在保障结构安全的前提下，引入适配周边需求的新功能、新业态，打造具有示范意义的公房活化利用样板，为广州市存量公房盘活利用提供可复制、可推广的设计经验。

4.设计任务
结合建筑现状、区位条件与周边需求，开展公房活化利用整体设计，内容包含但不限于：设计愿景、设计理念、功能定位与业态策划、建筑修缮与结构加固、空间布局优化、立面风貌提升、室内空间设计、景观与环境整治、运营模式建议、实施路径与投资估算等。

5.设计原则
（1）安全优先，结构可靠：优先保障建筑结构安全与消防安全，做好砖木结构的修缮加固。

（2）功能适配，供需对接：深入研究周边人群需求与产业特点，引入适配的功能业态，确保项目可持续运营。

（3）风貌协调，品质提升：建筑立面与周边荔湾老城风貌协调统一，同时通过设计提升空间品质与使用体验。

（4）经济可行，易于落地：方案需考虑改造成本与运营收益的平衡，确保方案具有可实施性与可持续性。

第二部分 作品成果要求
一、作品设计原则

（一）作品需深入贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，落实中央城市工作会议精神及城市更新行动相关部署，践行 “人民城市人民建、人民城市为人民” 理念，立足广州城市发展实际，聚焦存量空间提质增效与活化利用。

（二）作品创作需结合场地自然条件、人群诉求、区域风貌特征与历史文化价值，坚持实用性、安全性、创新性、艺术性、可实施性相结合，鼓励精细化设计与低成本微改造。

（三）所有参赛作品必须为原创，严禁抄袭、套用现有方案或使用已公开发表、参与过其他赛事的作品。参与者对作品原创性承担全部法律责任，若出现侵权问题，主办方有权取消参赛及获奖资格，并追究相关损失。

（四）为保证评审公平、公正、公开，所有提交作品中不得出现任何单位名称、个人姓名、院校、联系方式、标识 logo等身份信息。

（五）作品一经正式提交，原则上不予修改、退换，请参与者提交前完整核对全部成果内容。
二、成果内容

参与者须统一提交全套电子成果，无需提交成果文本（PPT），具体内容及格式要求如下：
（一）独立设计图纸

总平面图、鸟瞰 / 人视效果图、节点详图、分析图、立面 / 剖面图等全部设计图纸，统一提交JPG 格式，分辨率不低于 300dpi，所有图纸必须规范标注比例尺。
（二）文字介绍文档

单独提交Word 格式纯文字设计说明，内容包含方案主题、设计构思、核心特色、功能布局、实施思路等，全文字数控制在 800 字以内。
（三）设计展板
须提交2 张 A1 规格竖向排版展板电子文件（JPG/PDF 格式，分辨率 300dpi），展板内容需完整、清晰表达整体设计方案、核心节点、设计亮点，排版整洁、逻辑清晰。
（四）多媒体演示文件（自愿提交）
鼓励参与者提交辅助展示的多媒体文件，格式限定为 MP4、AVI、WMV，画面比例 16:9，分辨率不低于 1920×1080，时长控制在 5 分钟以内，可配中文配音、中英双语字幕。 

三、成果提交时间与方式
成果提交截止时间：2026 年 9 月 23日 17 时，逾期提交视为无效。

提交方式：参与者将全部电子成果整理汇总，按照主办方后续通知要求，通过指定邮箱或线上平台提交；如需线下报送，按官方补充地址及要求执行。

所有文件需分类命名、统一打包，严格遵循格式、分辨率等各项要求。
第三部分 补充说明
一、本次大赛为公益性赛事，不收取任何报名、参赛、成果评审费用。

二、主办方、承办方拥有参赛作品无偿使用权，可用于存档、展览、宣传、汇编、落地参考等，参赛者报名即视为认可本条款。
三、主办方有权根据赛事整体进展、作品征集情况，对相关要求进行微调，并通过官方渠道另行通知。
四、本技术文件最终解释权归本次大赛主办单位所有。

